利用键盘控制加减，可以利用单片机捕获脉冲的方式计数（也许是要求直接设定电压值显示，不确定）

数字芯片，比如138，控制数码管显示

单片机AD采样

反相升压芯片升压

开关电路